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Algemeen:

De theatervoorziening bevindt zich in het Sport- en Cultureel Centrum De Hege Fonnen. Eén van de twee sporthallen (24 x 44,2 x 7,2 m) is om te bouwen tot een theatervoorziening. Dit is een uniek concept in Nederland. Om het theatergevoel in een sporthal te ‘beleven’, zijn de volgende faciliteiten aanwezig:
Audio:

Geluidssysteem
:
LD systems ICOA Pro, actief, bestaande uit:





1 x subwoofer 21”, 2 x topkast 12”, 1 x centrespeaker

Monitors

:
2 x HK Audio FAST, actieve floormonitor

Mengtafel

:
Allen&Heath QU-5 - 38 kanaals digitale mixer.



Allan&Heath DX168 - stage box, 16 inputs 8 outputs
Microfoons

:
2 x zendermicrofoonset voor hand/headset microfoon
                                               (1 x  AKG 470 en 1 x Sennheiser Evelution)



2 x JTS 215 headset microfoon      




4 x AKG C451 condensatormicrofoon voor koor-, toneel-, of 

                                               pianoversterking.



1 x Shure SM 58 zang/ spraakmicrofoon



3 x Shure SM 58 Beta zangmicrofoon
Randapparatuur
:
1 x Tascam MD/CD1, combinatie CD/MD speler



2 x Stage Line DIB-102 2-way direct  box

2 x Stageblock 8 x XLR

Extra aansluitpunten:
Tevens is er aan de rechter zijkant van het podium nog een patchfield XLR met

28 x input / 8 x output

Midden achter in de zaal zijn er aansluitputten met een 220 Volt aansluitingen en een 108-polige male connector, voorzien van spinner 10 meter 12-parig of 10 meter 36-parig, inclusief connector. Ook zitten er in deze putten voldoende digitale aansluitpunten.
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Lichtapparatuur in de Traverses,
Dimmers
:
5x Zero Betapack 2, totaal 30 kringen x 2.3 kW, DMX, 


Spots

:
20 x Selecon RAMA 1000 Watt PC incl. barndoor




2 x Selecon Pacific 1000 Watt zoom profielspot




2 x sixbar Par 64, 500 Watt MFL (2 x                                                 Regeltafel:                Zero Jester, 24/ 48 kringen lichtstuurtafel DMX
Extra los te               
plaatsen verlichting: 10 x Algam eventpar/uplighters met accu voor sfeerverlichting.

                                      8 x LED Par 56 Ultra Bright RGB 

In de voorstellingsruimte (sporthal) is naast sportverlichting een sterrenhemel aanwezig. De dimbare sterrenhemel bevindt zich boven de comfortabele tribune (zie bij tribune). De sterrenhemel is vanaf de lichtstuurtafel te bedienen.   
De gebruiksaanwijzing van de Zero Jester 24/48 kunt u eventueel downloaden op

www.zero88.com., bij Support Centre.
Beamer + scherm (bioscoopfunctie):

· Elektrisch uitschuifbaar scherm van 3 ½m X 5m (bevindt zich aan achterzijde speelvlak)

· Panasonic PT-MZ 880  Laserbeamer 8000 Lumen. Deze is voorzien van een draadloze HDMI verbinding.
DMX aansluitpunten:

· midden achter in de zaal vanuit een vloerput
· rechter zijkant van het  podium/ 4 kanaals DMX booster zowel 5 als 3 polig
· boven bij de 4 traverses
Digitale voorziening

De theaterzaal is voorzien van 4 x CAT 5 UTP bekabeling. (voor gebruik internet en/of digitale mengtafels)
Extra stroomvoorziening:

· één keer 400 volt/ 32 Amp (vrije groepen) 

· één keer 400 volt/ 16 Amp (vrije groepen)

· extra dimmerpack 6 x 2,3 kW, DMX-gestuurd voor vloerverlichting

Traverses: 

Het licht hangt aan 4 elektrische beweegbare traverses (buis met een diameter van 50 mm en circa 10 meter lang), welke per stuk voorzien zijn van een dimmerpack 6x 2,3 KW,  DMX gestuurd. Via deze kraanbaan is het mogelijk om alle 4 de traverses op verschillende afstanden te rijden boven de toneelvloer (top, front en back verlichting). Aan deze traverses kunnen ook andere zaken bevestigd worden (draagkracht 350 kg per traverse). 
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Tarieven Techniek: 

Voor de volgende technische voorzieningen wordt een bedrag van € 25,00 per onderdeel gehanteerd:
· Traverse

· Mengtafel audio

· Lichtstuurtafel

· Beamer

· Geluidssysteem
· Microfoons
Tribune:

De tribune is voorzien van 158 comfortabele theaterstoelen (type Ballade TT met armleuning). Daarnaast kunnen er max 70 comfortabele stoelen voor de tribune geplaatst worden (in die situatie vervalt de 1e rij stoelen van de tribune). Op één rij bevinden zich 16 stoelen. De mengtafel kan op de achterste rij van de tribune geplaatst worden (ten koste van vijf zitplaatsen). Kortom, er zijn 212 comfortabele zitplaatsen.
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Speeloppervlakte :
Doordat er gebruik wordt gemaakt van een tribune is een podium niet nodig. Er wordt dus gespeeld op een vlakke vloer. De afmeting van het speelvlak is 11m breed x 10 diep of 13m breed x 8m diep. Indien er toch een podium nodig is, moet deze gehuurd worden.
Grote/ kleine voorstelling:

Zoals op de bijgevoegde tekening te zien is, wordt de voorstellingsruimte afgeschermd door theatergordijnen. Deze lopen vanaf de grond tot het plafond en van voor naar achter. Bij voorstellingen met meer dan 190 bezoekers, kan de voorstellingsruimte vergroot worden door de gordijnen over de buitenste rails te schuiven. Hierdoor wordt de capaciteit bijna verdubbeld (360 mensen). In deze situatie (grote voorstelling) kunnen aan weerszijden van de tribune 85 stoelen opgesteld worden. In deze situatie moet er wel een podium ingezet/ gehuurd worden.

Kleedruimten artiesten:

Achter het speelvlak zijn twee kleedruimten aanwezig voor de artiesten. Iedere kleedruimte is voorzien van een toilet, een douche, een wastafel, een bankje en een schminktafel.

Genielift:

De theatervoorziening beschikt over een eigen hoogwerker (t.b.v. stellen verlichting). Deze genielift heeft een bereik van 8 meter.

Mobiele bar:

Bij grote voorstellingen kan er een mobiele bar ingezet worden. Deze wordt aan de zijkant van de voorstellingsruimte gesitueerd. Hier bevinden zich aansluitpunten voor elektriciteit, water en afvoer. 
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Aanvoer materialen:

De aan- en afvoer van materialen kan via dubbele deuren direct plaatsvinden op het achtertoneel (lange zijde sporthal). Een grote vrachtwagen kan aan de kant van de weg (Betelgeuze) de vracht lossen. Daarnaast is er nog een specifieke dubbele deur gemaakt, voor zeer grote attributen (opening van 3m hoog, 2m breed).
Vloer:

In de sporthal ligt een multifunctionele sportvloer. Tijdens voorstellingen wordt deze sportvloer afgedekt met zwarte vloermatten.

Horeca voorziening:     

Het Sport- en Cultureel Centrum De Hege Fonnen beschikt over een modern ingerichte  horecavoorziening met kleine keuken.
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Basisvoorziening:

De theatertribune, vloermatten en de theatergordijnen zitten in het basispakket van het Sport- en Cultureel Centrum De Hege Fonnen. Het pakket is professioneel verder uit te breiden.

Beheer:

De accommodatie wordt beheerd door de gemeente de Fryske Marren. Het aanwezige beheer coördineert het op- en afbouwen van het theater, waarbij assistentie vanuit klant/ huurder verplicht is. Ook dient de klant/huurder zelf de inzet van technische mensen (bediening van licht- en geluidsapparatuut) te regelen en dient er goed overleg plaats te vinden met de beheerders.
U kunt hierover contact opnemen met de beheerders van SCC De Hege Fonnen via telefoonnummer: 0514 56 41 00 of Email: sporthallen@defryskemarren.nl
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Plattegrond:












Beamer

          Scherm 3/5 X 5m 










